##

Weiterbearbeitung mit einem EQ Plug-in

zurück zum Hauptmodul

Um das typische Geräusch von Donnergrollen zu kriegen, bearbeiten wir die Aufnahme mit einem EQ, um weitere Frequenzteile auszufiltern. Der Wavelab EQ eignet sich sehr gut dazu, da er eine sehr starke Frequenzfilterung hat. Er verfügt über drei Einstellungsregler - High / Mid / Low - Für unseren Anwendungsfall drehen wir den High-Regler ganz nach links - wir wollen alle hohen Frequenzanteile ausfiltern. Der rechte Drehregler zeigt die Frequenz, ab der der EQ abriegelt. Auch den Anteil an Mittetönen nehmen wir stark zurück - Mid auch fast ganz runter. Den Anteil der tiefen Frequenzteile Low nach Bedarf ein wenig erhöhen. TIPP: Die Einstellungen wiederrum bei gedrücktem Preview-Button vornehmen. |

zurück zum Hauptmodul